附件2

治超联合执法停车场、卸载场设置要求

1.功能定位：作为公路超限检测站的有效补充，是开展治超联合执法时实施现场检查处罚的重要场所，方便对超限超载车辆及时就近开展检测认定和违法问题整改。

2.选址要求：位于区域公路网中货物运输的重要路段或节点，

尽量靠近公路主线，通行条件较好，与公路主线可通过辅道、匝

道等连接。辅道、匝道能满足大型货车通行需求。

3.标志标线要求：在公路主线上设置醒目的指示标志，在与

公路主线连接处应设置减速标志标线和相应反光、防护等设施。

4.外观要求：设有明显外观标识和标志标牌，标明该治超联合执法停车场、卸载场的名称、主管单位、监督电话等信息。

5.场地要求：满足大型货运车辆停放、通行，且能存放卸载

货物的非开放场所。

6.称重设备要求：具有经市场监督管理部门检验检测合格的静态称重设备。